**T.C.**

**AĞRI VALİLİĞİ**

**Meteoroloji Müdürlüğü**

**KÖMÜR ALIMI**

**Teknik Şartname**

**Madde 1**- KONU: Bu şartname Ağrı Meteoroloji Müdürlüğüne Kışlık Yakacak Kömür Mal Alımı satın alma şartlarını içerir.

Bu Şartnamede geçen :

İdare : Ağrı Meteoroloji Müdürlüğü

İstekli : Teklifi verecek olanları,

Yüklenici : İhaleyi Kazanan İstekliyi,

Kömür :Yıkanmış, elenmiş, torbalanmış, 40kg lık torbalar halinde ve bu teknik şartnamede ifade edilen özeliklerdeki kömürü

Komisyon :İdarenin belirleyeceği idare ve/veya idare haricinde bu işten anlayan ve en az 3 kişiden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonunu ifade eder.

**Madde 2-İş Sahibi İdareye ilişkin bilgiler**.

 İş Sahibi İdarenin;

a)Adı : Ağrı Meteoroloji Müdürlüğü

b) Adresi : Kazım Karabekir Mah. Cumhuriyet Cad. 1906 Sok. No:3 AĞRI/Merkez

c) Telefon Numarası : 0 472 215 11 25

d) Faks numarası : 0 472 215 11 25

e) Elektronik Posta adresi : **agri@mgm.gov.tr**

f) İlgili Personelin Adı Soyadı : Burak GÜNGÖR - Meteoroloji Müdür V.

l.2 İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilir.

**Madde 3. İhale konusu işe ilişkin bilgiler:**

İhale Konusu Hizmetin:

1. Adı: Ağrı Meteoroloji Müdürlüğüne Kışlık Yakacak Kömür Mal Alımı
2. (Fizik)Miktarı ve Türü: 26 ton torbalanmış elenmiş ve 40 kg torbalar halinde portakal 70 mm ve 150 mm arası kömür (İssiz, Tozsuz, Kokusuz).
3. Yapılacağı yer: Ağrı Meteoroloji Müdürlüğünde

**Madde 4. İhaleye ilişkin teknik bilgiler:**

1. Alınan kömür mutlaka Ağrı Meteoroloji Müdürlüğünde oluşturulan komisyona teslim edilecektir. Kömürler Ağrı Meteoroloji Müdürlüğü kömür deposu önüne kontrol edilerek depolara istiflenecektir.
2. Ödeme malın tesliminden ve muayene kabul komisyonu tarafından kömürde aranılan asgari şartları taşıdığı tespit edildikten sonra 3(üç) iş günü içinde yapılacaktır.
3. Teklifte belirtilen tutar dışında ödeme yapılmayacaktır.
4. Alınan kömürün Kömür ile ilgili giderleri firma tarafından yaptırılacaktır.
5. Alınan Kömür TSE Standartlarına uygun olacaktır.
6. **Alınan kömürün**

## Özelliği : Sınırlar :

 Toplam Kükürt (kuru bazda) :En çok % 0,9 (+ 0,1 tolerans)

 Alt Isıl Değer (Kuru bazda) :En az 7.500 Kcal/kg( fazla olabilir)

 Uçucu Madde (kuru bazda) :%12–31 (+ 2 tolerans)

 Toplam Nem (orijinalde) :En çok %10 (+1 tolerans)

 Kül (kuru bazda) :En çok %16 (+ 2 tolerans)

 Boyut :70 mm – 150 mm. Arası (en çok +- 10 tolerans)

1. Kömür ihale kararı onayı tebliğinden itibaren Üç (3) iş günü içerisinde Ağrı Meteoroloji Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2. Ağrı Meteoroloji Müdürlüğüne alınacak kömür 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır.( İhaleye katılacak firmalar 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete ve 27.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklere dikkat edeceklerdir.)
3. Teslim alınacak kömür, Ağrı Meteoroloji Müdürlüğünce kurulacak muayene kabul komisyonu tarafından gerekli şartları taşıyıp taşımadığını fiziki olarak kontrol ettikten sonra teslim alacaktır.
4. Kömürün teslim alınması ile ilgili iş ve işlemlerden Ağrı Meteoroloji Müdürlüğü sorumludur.
5. İlgili firmanın teslim ettiği kömürler, idarenin istediği vasıflarda teslim edilmediği takdirde;
	1. Firma Ağrı Meteoroloji Müdürlüğü kömür deposu önlerine bıraktığı kömürleri idarenin firmaya yazdığı yazının evrak çıkış tarihinden itibaren bir hafta içersinde toplayıp kömürleri geri alacak istenilen şartlara uygun kömürü en az 4 iş günü içersinde aynı şekilde Ağrı Meteoroloji Müdürlüğüne teslim edecek ve çevre temizliğini yapacaktır.
	2. Herhangi bir inceleme-soruşturma sonucunda teknik şartnameye ve Evsafa uygun olmadığı tespit edilen kömürler ile ilgili yasal yükümlüğü, doğabilecek zararları yüklenici firma kabul etmiş sayılır.
	3. Kömür verilecek Ağrı Meteoroloji Müdürlüğüne Alınan kömür Ağrı Meteoroloji Müdürlüğü kömür deposuna istiflenecektir. Nakliye ve hamaliye ücreti firma tarafından karşılanacaktır.

**Madde 5. Ambalajlama Etiketleme:**

1. Kömür torbalarının ambalajlanmasından yüklenici firma sorumludur. Teslim alınacak kömür ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde kömürün ihtiva ettiği kimyasal ve fiziksel değerler yazılı olacak. Ambalaj üzerinde ilgili firmanın adı ve kömürün özelliklerinin yazılması zorunludur.

.

 **Bu Teknik Şartname 5 (Beş) maddeden oluşmaktadır 26/07/2016**

 **Burak GÜNGÖR Fahri ÖZGÜL Faik ESİM**

**Meteoroloji Müdür V. Gerçekleştirme Görevlisi Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi**