T.C.

TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI

 Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

**1 . Zemin Yıkama Makinası**

  Birinci sınıf sert zemin temizliği ve bakımında; yüksek kapasite,

  İşçilik, kimyasal ve sudan % 85'e varan tasarruf,

  Tek geçişte, otomatik olarak kimyasallı suyu zemin üzerinde dağıtır, aynı anda fırçalama ve yüksek vakum gücüyle etkin temizlik

**Fırça Motoru(Volt / Watt)** 220 / 800

**Vakum Motoru (Volt / Watt) 220/1200**

**Temiz / Kirli S. Tankı (Litre) 35/ 45**

**Fırça Ad. ve Çapı (cm) 1-42**

**Fırça Devri (rpm) 170**

**Tem. Genişliği (mm) 770**

**Maks. Perf   (m^2 / h) 1,700**

#### 2.Endüstriyel Tip Halı Yıkama Makinası

    Çift fanlı Bay-Pass Vakum motorlarıyla güçlü ve sürekli [vakumlama](http://cleanvac.com/tr/urunler/Sanayi-Hali-Yikama-Makinalari/buharli-hali-temizleme-makinasi.html).

  Derinlemesine ve yüksek kapasiteli temizlik.

  Geniş hacim ve filtre yüzeyi sayesinde uzun süre bakım yapmadan kullanma imkanı.

  EWD serisi süpürücülerimiz her türlü zeminde (Halı, mermer, parke, mozaik, seramik, v.s.).

  Kuru ve ıslak zeminlerde vakumlama imkanı.

  Ofis, fabrika, okul, oto, kuaförleri, [cami](http://cleanvac.com/tr/urunler/cami-temizleme-makinesi.html) v.b. yerler için ideal ıslak kuru süpürücülerdir.

  Bol yedek parça ile satış sonrasında geniş ve yangın servis desteği.

  TSE Belgeli  2 yıl süreli Garanti

####  Teknik Özellikler

#### Voltaj  (V – Hz ) 220-50

#### Motor Gücü (Watt) 3600

#### Temiz Su Tankı ( Lt) 10

#### Kazan Kapasitesi  (Lt) 75

#### Hava Akışı (Lt / dk) 8000

#### Ağırlık (kg) 36

**3. Patetes Dilimleme Manuel**

Sınıf Üründen İmal Edilmiş Olacak TSE Belgeli

2 Yıl Garantili Olacaktır.



**4. Pilav Tenceresi 100\*18**

1. Sınıf Çelikten İmal Edilmiş Olacaktır

Çift Tabanlı

1,5 MM Et Kalınğı

TSE-ISO 2001 Belgesi Aranacaktır

2 yıl Garantili Olacakır

**5.Yemek Taşıma Kabı Tabanlı 40\*40**

ÇAP Ø : 40 Cm

YÜKSEKLİK : 40 Cm

KAPASİTE : 98 Lt.

PASLANMAZ ÇELİK

TSE-ISO 2001 Belgeleri Aranacaktır.

2 Yıl Garantili Olacaktır.

# 6.YEMEK TAŞIMA KABI TABANLI 36\*36

ÇAP Ø : 36 Cm

YÜKSEKLİK :36 Cm

KAPASİTE : 36 Lt.

PASLANMAZ ÇELİK

TSE-ISO 2001 Belgeleri Aranacaktır.

2 Yıl Garantili Olacaktır.

**7.Termobox Taşıma Kabı**

|  |  |
| --- | --- |
| **Açıklama** | \* Isı Yalıtımlı Yemek Taşıma Kabı. \* Mavi \* +100 °C sıcağa, -40 °C soğuğa dayanıklıdır. \* Bulaşık Makinesinde yıkanabilir. |
| **Boy (mm)** | 660 |
| **En (mm)** | 440 |
|  |  |
| **Net Ağırlık** | 13,8 kg |
| **Tip** | Nötr |
| **Ürün Adı** | Thermotrans |
|  |  |
| **Yükseklik (mm)** | 620 |

**8-Helvane Tenceresi 100\*35**

1. Sınıf Çelikten İmal Edilmiş Olacaktır

Çift Tabanlı

1,5 MM Et Kalınğı

TSE-ISO 2001 Belgesi Aranacaktır

2 yıl Garantili Olacakır

ÇOK ÖNEMLİ

NOT: İHALE SONRASI İSTEKLİLER HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIP KOMİSYON KARARI ONA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. SİCİLİ TEMİZ OLMAYAN ŞİRKETLER VE ŞAHISLAR ÖNCELİK HAKKINI KAYBEDECEKTİR.

NOT: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÖDENEĞE GÖRE PEYDER PEY ÖDEMELER YAPILACAKTIR.

NOT: İDARE İSTEDİĞİ ÖRNEĞİ ALMA ANALİZ YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. MASRAFLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÖDENİR. İDARE BEĞENİLMEYEN ÜRÜNÜN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTER. DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE 4734-4735 SAYILI KANUNUN UYGUN GÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE HAREKET EDER. GETİRİLEN DENEY VE ANALİZ RAPORLARI İLE MAL TUTARLI OLMALIDIR.

 Salih ERTUĞAY M.Timuçin DURSUN Ömer Faruk YILMAZ

 Müdür Yardımcısı Öğr Öğrt.

 Uygundur

Halil AKIL