TEKNİK ŞARTNAME

**1-) Silindir Pozisyon Minderi**

 -Malzeme fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

 -Bez ile kolaylıkla silinebilir olmalıdır.

 -Malzemenin üstü çabuk deforme olmayan vinil ile kaplanmış olmalıdır.

 -Boyut 25x60 ölçülerinde olmalıdır.



**2-) Üçgen Pozisyon Minderi**

-Malzeme fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

 -Bez ile kolaylıkla silinebilir olmalıdır.

 -Malzemenin üstü çabuk deforme olmayan vinil ile kaplanmış olmalıdır.

 -Boyut 25x60 ölçülerinde olmalıdır.



**3-) YÜRÜME PLATFORMU**

-Adım ayar şeklinde tasarlanmış olmalıdır.

 -Boyutları 240x60 cm olmalıdır.

 -18 mm mdf lam malzemeden üretilmiş olmalıdır.



**4-) Beceri Tahtası (El Beceri Geliştirme Tablası)**

 - Ahşap malzemeden üretilmiş olmalıdır.

 - Üzerinde günlük hayatta kullanılan çeşme, kapı kilidi,priz zincir kilit,sürmeli kilit,musluk vb. aletler olmalıdır.



**5-) Kanal Çalışması**

- Ana parça ahşap yapıda olmalıdır.

 - Dört adet ayağı olmalıdır.

 - Tablanın üzerinde açılmış kanal şeklinde iki yapı olmalıdır.

 - Kanallarda hastanın parmakları ile hareket ettirebileceği malzeme olmalıdır.

 - Kanallar S şeklinde veya Z şeklinde olmalıdır.



**6-)Tatami Minderi**

 -Kolay döşenir,sağlam ve sağlıklı olmalıdır.

 -Kanserojen hiç bir madde içermemelidir.

 -Darbe emilimi sağlamalı ve yaralanmayı engellemelidir.

 -Antibakteriyel olmalıdır.

 -Alev almaz özelliği olmalıdır.

 -Kaymaz özellikte olmalıdır.

 -Kapalı gözenek yapısına sahip su geçirmez olmalıdır.

 -Temizliği kolay olmalı su ile rahat temizlenmelidir.

 -UV güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır.

 -Kokusuz olmalıdır.

****

**7-) Trambolin**

-Üzerinde zıplamaya olanak sağlayacak yaylı bir sistemden oluşmalıdır.

 - Dış kısmı PVC kaplı, içi sert malzemeden oluşmalıdır.

 - Yaylı sistem, en az 30 yaydan meydana gelmelidir.

 - Zıplama alanı elastik olmalıdır.

 - Çapı en az 90 cm olmalıdır.

 - Yerden en az 20 cm yüksekliği olmalıdır.

****

**8-) Jimnastik Minder Merdiven**

 **-**60 cm genişlik,50 cm derinlik ve toplam 50 cm yüksekliğinde olmalıdır.,

 -Merdiven yükseklikleri 25 cm olmalıdır.



**9-) Dikdörtgen Minder**

 -Pvc branda kumaşından üretilmelidir.

 -İç dolgu malzemesi yumuşak gri sünger olmalıdır.

 -Ölçüler 50\*50\*100 cm olmalıdır.

 -Leke tutmaz ve silinebilir olmalıdır.

****

**10-)Ayakkabı Bağlama Tahtası**

-Boyutlar 20,3x12,7x9,5 cm olmalıdır.

 -Yapısı ahşap olmalıdır.



**11-) Yapışkanlı Hedef Tahtası**

 **-** Cırt cırtlı bantlar sayesinde toplar hedefe kolayca yapışmalıdır.

 - Hedef tahtası, arkasında bulunan parçası sayesinde kolayca asılabilir olmalıdır.

 -Ek olarak 10 adet ayrı top verilmelidir.



**12-) Pergue Tahtası**

 -Ölçüler  26x39x1,8 cm olmalıdır.

 -Fizik tedavi ve rehabilitasyon için uygun olmalıdır.



**13-) Beceri Küpü**

 -Ürün kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

 -Ürünün her tarafında farklı beceriler geliştirmeye yönelik uygulamalar olmalıdır.

 -Düğme ilikleme, fermuar açıp-kapama, bağcık bağlama, cırt cırt açma kapama, kemer açma kapama gibi uygulamalar yapılabilmelidir.

 -Ürünün her bölmesi farklı renklerde olmalıdır.

 -Kaliteli ve uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.



**14-) Halkalı Kule**

 -Malzeme 3 kademeli olmalıdır.

 -Ahşap malzeme olmalıdır.

