MADENİ YAĞ VE ANTİFİRİZ EVSAFIDIR

1. Motor yağı, motor yağ kapasitelerini karşılayacak şekilde 1 ile 20 litre/kilogram arası teneke veya ambalajlarda olacaktır.

2. Madeni yağlar TSE-ISO vb. kalite güvence sıtandartlarına sahip olacaktır.

3. Yağların akmaya karşı gösterdikleri direnç (vizkosite) uygun değerlerde olacaktır.

4. Yağlar sıcağa, soğuğa ve partiküllere karşı özelliğini kaybetmeyecektir.

5. Motor yağları en az10.000 km. veya 200 saat yağ filmi özelliğini kaybetmeden çalışmasına devam edebilmelidir.

6. Madeni yağlar ve antifirizler 2017 veya 2018 yılları üretimi olacaktır.

7. Malzemelerin kutularında ezilme, bükülme olmamalı ve kapakları orijinal fabrikası tarafından kapatılmış olmalı ve deforme olmamalıdır.

8. Son kullanma tarihi verildiği tarihten itibaren en az 2 yıl sonraki tarihe göre verilmelidir.

9. Madeni yağlar istenilen kalite standartlarında ve belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.