**AĞRI ŞEMSİ TÜRKMEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MAL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**ÖZELLİKLER**

* **1-2130 TB/ H SANAYİ TİPİ ÖN YIKAMALI KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI :** Dış gövde tamamı paslanmaz çelik 304 Kalite 18/10 CrNi olmalı, Saç kalınlığı en az 1- 1,2 mm olmalı, Saatte en az 2130 Tabak yıkama kapasiteli olmalı. Ön yıkama , Ana Yıkama , Durulama ve Kurutma özellikleri olmalı. Konveyör sistemi ile Sepetleri kendiliğinden hareket ettirerek yıkama özelliği olmalı. Elektrik Gücü 48Kw,Frekans 50 Hz.,Hacim en az 3,87 M3, Koruma sınıfı IPX5 olmalı, Ölçüleri 255x80x188 cm olmalı. Deterjan ve parlatıcı pompası dahil olmalı. Makine ile birlikte en az 3 adet sepet ve su giriş hortumu ile birlikte olmalı. Boyler hacmi en az 18 lt, Boyler ısıtıcı gücü 27 Kw en az 80-85 derece,Yıkama suyu sıcaklığı 55-60 derece olmalı. Yıkama pompası gücü en az 0,72 -1,72 Kw,Durulama pompa gücü 0,37 Kw, Kurutma Fan gücü 0,45 Kw olmalı. Tamamı paslanmaz çelik Temperlenmiş yıkama tankı ile hijyenik yıkama özelliğine uygun olmalı. Tamamı paslanmaz çelik boyler tankı ve rezistansı olmalı. Makine Elektrik aksamı makineye ait koruma roleli olmalı. Makine kurulum ve montaj yüklenici firmaya ait olup makine ile birlikte 1 Adet faz koruma rolesi olmalı. Makine TSE Kalite belgeli ve özellikle CE belgesine sahip olmalı.

 NOT

 Bu şartname maddelerinin uygulanmasında doğabilecek her türlü sorunun çözümü 4734 ile 4735 sayılı kanunlar çerçevesince yapılacak ve idarenin bulunduğu yer mahkemeleri yetkili olacaktır.

İş bu şartname (9) maddeden ibarettir.