ERBAŞ VE ER KOĞUŞLARI VE YEMEKHANESİ YAPIMI İÇİN KALORİFER TESİSATI, ELEKTRİK TESİSATI TADİLATI TAMİRATI VE İHATA DUVARI YAPIMININ TEDARİĞİNDE ARANACAK HUSUSLAR

1. Bütün malzemeler ambalajlı, garanti kapsamında, açılmamış kutusunda olacaktır.

2. Bütün çelik profiller en az 3 mm et kalınlığında olacaktır.

3. Vida tedariğinde her pakette 1000 adet bulunacaktır.

4. Donatı çeliğinin akma gerilmesi 2400 kg/cm² olacaktır.

5. Hazır beton min C20 kalitesinde olacaktır.

6. Trapez sac min 2.5 m uzunluğunda tabakalardan oluşacaktır.

7. Demir doğrama kapıda en az 2 menteşe düzlemi olacaktır.

8. Elektrik kablolarında 1 top en az 100 m olacak şekilde tedarik edilecektir.

Ahmet TAŞDELEN Oğuzhan ALKAN

J.Atğm. J. Atğm.

Elektrik Mühendisi İnşaat Mühendisi