**TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

1. TEDARİK EDİLECEK BRANDA 14X9,5 M EBATLARINDA OLACAKTIR.
2. BRANDA SOĞUĞA VE SICAĞA DAYANIKLI, SU GEÇİRMEZ İLAÇLI 1.KALİTE POLYESTER MALZEMEDEN YAPILACAKTIR.
3. BRANDANIN KENARLARI FİTİLLİ OLACAKTIR.
4. 50 CM DE BİR BRANDANIN KENARLARINDA KULP OLACAKTIR.
5. BRANDA SÖKÜLME, SOLMA, SARKMA VB. İMAL VE İŞÇİLİK HATALARINA KARŞI 1 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
6. GÖZ MUAYENESİ: MALZEMELER GÖZLE TESPİTİ MÜMKÜN TÜM İSTEKLER YÖNÜNDEN İNCELENEREK, BU ARANACAK HUSUSLARDA BELİRTİLEN İSTEKLİLERİ KARŞILAYIP KARŞILAMADIĞIA BAKILACAKTIR.
7. NAKLİYE YÜKLENİCİYE AİTTİR.
8. MALZEMENİN TESLİM SÜRESİ **20 (YİRMİ)** TAKVİM GÜNÜDÜR.