**TEKNİK ŞARTNAME**

**KABLO TRAKTÖRÜ**

1. Hareketli Vibratör Masasına Ait Kablo ve Hortumları Taşımak İçin Olacaktır.

2. Hareket Mesafesi Min.1600mm Olacaktır

3 Kablo Traktörü İç Ölçüleri 10cm x 6cm. Olacaktır.

**FORKLİT ATAŞMANI LASTİĞİ**

1. Taş Aktarma Ataşmanının Parke Taşına Temas Eden Yüzeyleri İçin Olacaktır.

2. Lastik Ölçüleri Uzun Tutucu Çeneler İçin 120x10x3,5 cm. Kısa Tutucu Çeneleri İçin 88x10x3,5 cm. Ebatlarında Olacaktır.

3. Lastik, Bir Tarafın Ataşmana kolaylıkla Bağlanabilmesi İçin Arka Yüzeyi Demir Lama Destekli Olacaktır.

4. Uygun Sayıda Kılavuz Açılmış Bağlantı Delikleri Mevcut Olacaktır.