**KATLANIR TESTERE TEDARİĞİNDE ARANACAK HUSUSLAR**

1. TAMAMEN ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ TESTERE İLE AĞAÇ DALLARINI, TAHTA VE AHŞAP RAHATLIKLA VE YORULMADAN KESEBİLECEKTİR.
2. ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLUP PASLANMAYA VE KIRILMAYA KARŞI MUKAVEMETİ YÜKSEK OLACAKTIR.
3. DÖNEBİLEN TUTMA SAPINA SAHİP, KATLANABİLİR ÖZELLİKLİ OLACAKTIR.
4. TESTERE UZUNLUĞU 180 MM (+/-10 MM) VE AĞIRLIĞI 135GR(+/-15) OLACAKTIR.
5. TUTMA YERİ EKONOMİK YAPIYA SAHİP VE ELE TAM OTURACAKTIR.