**Teknik şartname**

|  |
| --- |
| 1. **Aşındırmaz Dayanıklı kuruma Yüksek elastikiyet. Solvent içermez** |
| 1. **PVC İZOLELİ, ÇOK DAMARLI, BİR VEYA ÇOK TELLİ ...** |
| 1. **Değişen hava koşullarına rağmen malzemenin montajından sonra değişmeyen** |
| 1. **Değişen hava koşullarına rağmen malzemenin montajından sonra değişmeyen** |
| 1. **Islak rotörlü rekorlu hız ayarlı** |
| 1. **Plastik ve Fiberglas ISO 9001: 2008, OHSAS Belgeli** |
| 1. **PVC İZOLELİ, ÇOK DAMARLI, BİR VEYA ÇOK TELLİ** |
| 1. **Gazlı termostat sıvı ve katı maddeleri istenilen sıcaklık derecelerine getirir. ...** |
| 1. **18 WattRenk Seçenekleri: Günışığı – Beyaz Dış Çapı: 20 Cm İç Çap: 16,5 Cm Yükseklik: 3 Cm CQC / CE / ROHS / FCC / PSE Serfitikalarına Sahiptir.** |
| 1. **bir elektrik akımının yönünü değiştirmeye yarayan aygıt.** |
| 1. **Lavabo Sifonu  koku yapmayan uzayıp kısalan** |
| 1. **Mobil Pex Boru Bağlantı Ekleme Rekoru Manşonu** |
| 1. **10 Cm Pex Krom Dirsekli Radyatör Bağlantı Borusu** |
| 1. **Kollektörün üzerinde bağlantılı olan özel tasarımlı mini vanalar sayesinde açma-kapama kolaylığına ve uzun ömürlü kullanılır** |
| 1. **İstenilen Derecede Ayar İmkanı. DemirDöküm termostatik vana** |
| 1. **buhar akışkanlı tesisatların bilrleşim noktalarında sızdırmazlık ve yalıtım amaçlı kullanılır.** |
| 1. **Borularınızı uzatmak için idealdir. Boyut seçenekleri bulunmaktadır.** |
| 1. **Borularınızı uzatmak için idealdir. Boyut seçenekleri bulunmaktadır** |
| 1. **Darbeye Dayanıklı Gövde; Isıya Dayanıklı** |
| 1. **Boru Sistemleri sıcaklık karşısında yüksek performans özellikleri göstermesi ve esnekliği açısından Silan Yöntemi olarak bilinir** |
| 1. **ek bileşenli poliüretan köpük, genel kullanım için üretilip, farklı boyutlarda tüplerde yarı sert yalıtım malzemesidir** |
| 1. **tadilat işlerinizde kullanabileceğiniz bağlantı aparatı** |
| 1. **radyatör askı apartı** |
| 1. **parçalı gövde, Güçlendirilmiş yatak, Ayarlanabilir salmastra kutusu, Vana üzerine bağlanan 3 yollu mini küresel vana açma ve kapama işlemini görür** |
| 1. **Kuyruklu dirsek boru birleştirme demir boruların dönüşlerinde 90 açılarla dönüş kabiliyetine sahiptir** |
| 1. **Dişin özellikleri Amerikan SAE (J 514) normunda belirtilmiştir. Dişler silindirik bir form üzerinde  11/4-11.5 NPT. 11/2-11.5 NPT. DİŞ. T1 üretilir** |
| 1. **Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımdır** |
| 1. **Çimento, su ile reaksiyona girerek sertleşen bir bağlayıcıdır.** |
| 1. **İki bileşenli, çimento esaslı, yüksek performanslı, çok esnek, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip yapıştırma harcıdır** |
| 1. **Üretiminde paslanma yapmadığı için özellikle üzeri krom kaplı prinç (sarı) malzemeden yapılır** |
| 1. **Doğalgaz Kelepçesi (DG2 ) / Pipe Clamp With Nuts ... Yıldız ve düz ağızlı tornovida kullanabilme özelliği olan vidası ile montalanır** |
| 1. **Prizlerde kabloların bağlantısının yapıldığı kontaklar iletken dış yüzeyi ise yalıtkandır.** |
| 1. **Mastik, tek bileşenli ve yüksek elastik yapıya sahip bünyesinde poliüretan bileşen bulunduran bir maddedir ve temel özelliği genleşme ve sızdırmazlık sağlamaktır.** |
| 1. **Paslanmaz Çelik Genel Özellikleri. 304 kalite ... Soğuk şekil verilme özelliği çok iyidir.** |
| 1. **Merkezi sistem kalorifer kazanlarının ya da kat kaloriferlerinin periyodik bakımları özellikle verimlilik açışından çok önemli ve yapılması gerekli işlemlerdendir.** |
| 1. **Çelik Kapı, kapı kasası ve hareketli kanat kısmı olarak iki bölümden oluşmaktadır.Çelik Kapı kasası, çelik kapının duvara monte edilen sabit kısmını oluşturur.** |
| 1. **tasarlanmış kapı hırdavatları, hem fonksiyonel kullanılır** |
| 1. **espirisi şeffaf olması hasabi ile ahşabın doğal görünümünü kapatmadan hem çevre şartlarından koruma hem de dekoratif görünüm elde eder** |
| 1. **Her türlü farklı malzemeyi birbiryle yapıştırılmak için dizayn edilmiş özel ürün** |
| 1. **Yüksek oranda sızdırmazlık özelliğine sahiptir** |
| 1. **sert ve dayanıklı bir boyadır, yüzeyleri korur diğer boyalara göre Sentetik boya, üstün yapışma özelliklerine sahip yağ bazlı bir boyadır** |
| 1. **yüksek kaliteli solventlerden hazırlanmış akoşkanlık ayarlama ve temizleme özelliği için kullanılan nitroseluloz esaslı bir tinerdir.** |
| 1. **Ampulün takıldığı yerdir** |
| 1. **LED ampul 5 yılda 300 ... o zamana göre uzun dayanan ampulleri yapmıştır** |
| 1. **Renkli, şeffaf ve dayanımı yüksek PVC; Özellikler : Esneklik özelliği yüksektir.** |
| 1. **menteșe opsiyonuna sahiptir. ○Mikro Havalandırmalı Köșe Hareket İletim ürün portföyü- müzde bulunmaktadır** |
| 1. **Silikon Tabancası için Yapı Market & Bahçede kullanılır** |
| 1. **Herhangi bir kopma riskine karsin akis kesici ozelligi yoktur.** |
| 1. **Rezervuar İç Takım. Teknik Özellik. Kurulum kolaylığı; Ayarlanabilir su boşaltma ünitesi; Basmalı tüm rezervuarlarla uyumludur** |
| 1. **kullanım kolaylığı ve rahatlığı sağlar! Dışa doğru açılan dolap kapaklarını kulplarından kilitle** |
| 1. **Kapı kolu modelleri her kapı modeline uygun model seçenekleri ile! Çelik ve demir gibi farklı ... Nobel Online Nikel Satenden yapılır** |
| 1. **su bağlantı girişleri duvara yakın olan kombilerin ve şofbenlerin hane içi devirdaim ısıtma ve kullanım suyu tesisatlarında kullanılır** |
| 1. **İş eldiveni belki de en yaygın olarak kullanılan iş güvenliği ekipmanı türüdür. ... türüne göre farklı özellikte malzemeden yapılmış eldivenler kullanılmalıdır.** |
| 1. **Öte yandan artık eskisi kadar tercih edilmeyen plastik boyalar, su bazlı silikonlu boyalar gibi silinme özelliğine sahip değillerdir. Silikon, boyaların yapışma özelliğini artıran çatlamaya ve kabarmaya karşı koruyan bir maddedir. Silikon yağlı boyalar, silikon su bazlı yağlı boyaların aksine duvara nefes aldırır.** |
| 1. **Parmak Rulo boyama işlemini hızlı ve temiz yapmak için kullanılan üründür** |
| 1. **Parmak Rulo boyama işlemini hızlı ve temiz yapmak için kullanılan üründür** |
| 1. **Ürün Özellikleri. Tavan Kestirme Fırçası Tavan Uygulamalarında Rahat Kestirme Uygulamaları Yapabilmek İçin kullanılır** |
| 1. **Kişisel koruyucu malzemeler arasında yaygın olarak kullanılan maske** |
| 1. **Küresel vana , içinden geçen akışı kontrol etmek için, delikli ve döner bir küre ... Bu nitelikler, küresel vanalara sıklıkla tercih edilme özelliği verir,** |
| 1. **Uygun Fiyatları ile kullanımı geniş olan Kaplin Kaplin ek parçaları** |
| 1. **Uygun Fiyatları ile kullanımı geniş olan Kaplin Kaplin ek parçaları** |
| 1. **Kapı kolu modelleri her kapı modeline uygun model seçenekleri ile** |
| 1. **kullanım kolaylığı ve rahatlığı sağlar! Dışa ve içe doğru açılan kapıları kilitler** |
| 1. **Sürtünme ve aşınma özellikleri çok iyidir. Yağlara, yakıtlara, esterlere, ketonlara karşı dayanıklı olmalıdır** |
| 1. **Hafif hizmet sabit güç ayarlı kapı hidroliği. Özellikler: Alüminyum döküm gövde; UL Sertifikalı ve sabit güç ayarlı 3 numara; Ayarlanabilir kapanma ve frenleme ...özelliğine sahip olmalıdır** |
| 1. **şik profili yer kaplama uygulamalarında ve iki farklı zemin arasında oluşan boşluğun yada estetik olmayan kötü görüntünün giderilmesi amacıyla eşik profilleri kullanılmaktadır.** |