**1-) ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU VE SÜRGÜLÜ KAPI YENİLENMESİ İÇİN MALZEME ALIM ŞARTNEMESİ**

* 60x40 3 mm kalınlıkta kutu profilinden yapılmış olacak,
* Kapı Motoru üzeri yağmur ve kar sularından korunacak şekilde kapatılacak,
* Kapının uzunluğu 8.50 cm,
* Kapının yüksekliği 1.60 cm,
* 6 adet 80 lik makara takılacak,
* Eski kapının sökülüp, yeni kapının boyanıp takılması dahil olacak şekilde yapılacaktır.

**2-) ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU VE SÜRGÜLÜ KAPI TAMİRATI İÇİN MALZEME ALIM ŞARTNEMESİ**

* 60x40 kutu profilden 3 mm kalınlıkta babalar yapılacak,
* Kapı Motoru üzeri yağmur ve kar sularından korunacak şekilde kapatılacak,
* 4 adet 80 lik makara takılacak.
* Boya gerektiren babalar kapı ile aynı renge boyanıp takılacak.

**3-) AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK ve B BLOK GİRİŞ FOTOSELLİ KAPI MOTOR ALIMI ŞARTNAMESİ (2 ADET)**

* Kapı motoru ve şasesi tek kanat 1200 mm açılabilecek güç ve kapasitede olmalıdır,
* Açma kapama hız çift kanat kapılar için 40 cm/s ile 12 cm/s ayarlanabilmeli ve ayrıca açılma hızı ve kapanma hızı ayrı ayrı ayarlanabilmelidir,
* Açık kalma süresi 0-4 saniye ayarlanabilmelidir,
* Taşıma kapasitesi iki kanat için 250 kg olmalıdır,
* Besleme voltajı 220-230 v olmalıdır, ayrıca 200 v ile 260 v arası çalışabilecek voltaj düzenleme ünitesi bulunmalı ve yerinde yapılacak testlerde 24 v kısa devre edildiği zaman kontrol paneli kendini koruma altına almalı kısa devre kalkınca ünite tekrar çalışmaya devam edebilmelidir,
* 24 V. DC motor kullanıp sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır,
* Çalışma sürekliliği 100%100 olmalıdır,
* Kapının elektronik sistemi kapalı kutu bir içinde korumalı olmalıdır,
* Kapı elektrik kesintilerinde en az 250 defa çalışabilecek akü sistemine sahip olmalıdır,