**TAM KAPAKLI DOSYA DOLABI ŞARTNAMESİ**

1- Dolap gövde ve raf 18 mm, arkalık 8 mm melamin kaplı, üst tapla 30 mm tekyüz lamine kaplı yonga levhadan olacaktır

2- Dolabın hareketli tam boy iki adet kapağı olacak ve kapağın kalınlığı 18 mm tek yüzeyi lamine olacaktır

3- Dolapta en az 4 adet raf olacaktır

4- Dolaptaki rafların en az ikisi hareketli olacaktır

5- Dolaptaki rafların hareketli pimleri olacaktır

6 - Dolabın yüksekliği en az 190 cm olacaktır

7- Dolabın genişliği en az 80 cm olacaktır

8- Dolabın derinliği en az 35 cm olacaktır

9- Dolabın alt tarafında plastik konik ayaklar olacaktır

10- Dolabın iki uzun kenarı, alt tabla ve hareketli rafların 4 kenarında, sabit rafın ön tarafında, üst tablanın arka ve yan kısımlarında, kapakların iki uzun, iki kısa kenarında pvc kenar bandı olacaktır.

11- Dolabın her iki kapağında birer adet metal kulp olacaktır

12- Dolapta metal kilit, hareketli kapaklarda menteşe olacaktır

**GARANTİ**

1. Satın alınan ürünlerin kesintisiz olarak (365 gün, 24 saat) kullanılması esastır, bu şartname kapsamında belirtilen süreler mesai saatleri ile sınırlı değildir, resmi tatil ve mesai harici zamanı da kapsamaktadır.

2. Ürünler Garantili olduğu süre içerisinde bakım ve onarım için sarf edilecek tüm malzemeler ve yedek parça ile bu işlemler sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü gereksinim (araç-gereç, malzeme, aparat, montaj ve sair işçilik) yüklenici tarafından karşıla nacaktır.

3. Garanti süresi, kesin kabulün yapılmasından sonra başlayacaktır. Bütün ürünler en az 24 (yirmidört) ay süre ile garantili olacaktır. Ayrıca 24 (yirmidört) aydan daha uzun süre garantisi olan ürünler firma tarafından teklifte belirtilecektir.

4. Garanti süresince tüm arıza durumlarımdaki onarımlar ürünlerin kurulu bulunduğu yerlerde yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. Yüklenici arızalı ürün veya malzemenin değiştirilmesi gerekiyorsa bu değişikliği ve taşıma işlemlerini ücretsiz olarak yapacaktır.