**PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN SATIN ALINACAK TABELA VE GARAJLARA PLAKA TAKILMA İŞİ İÇİN TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

**TABLO-1**

40 CM

**603 CM**

|  |
| --- |
| 40 CM  **130 CM**  **TC**  **AĞRI VALİLİĞİ**  **PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI** |

AÇIK LACİVERT SARI PİRİNÇ ÇERÇEVE SARI PİRİNÇ RENGİNDE

3 CM KALINLIĞINDA

**1.** **YAPILACAK İŞLER :**

1.1. Tablo-1’de yer alan tabelada 603 x 130 ebatlarında açık lacivert folyo değişimi yapılacaktır.

1.2. İçişleri Bakanlığı logosu takılacaktır. Söz konusu logo pirinç üzerine asit indirme olacaktır.

1.3. Tabelada yer alan Jandarma logosu değişimi yapılmayacaktır.

1.4. Ağrı Valiliği yazısı 12 cm. ebatında sarı pirinç harf olarak eklenecektir.

1.5. Eski tabeladaki Patnos yazısı başa alınacaktır.

1.6. Eski tabelada yer alan yazılar kullanılacaktır.

**TABLO-2**

16,5

**100 CM**

16,5

|  |
| --- |
| **50 CM**  **TC**  **AĞRI VALİLİĞİ**  **PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI**  **1’İNCİ JANDARMA KOMANDO TABUR KOMUTANLIĞI** |

AÇIK LACİVERT SARI PİRİNÇ ÇERÇEVE SARI PİRİNÇ RENGİNDE

3 CM KALINLIĞINDA

**TABLO-3**

16,5

**100 CM**

16,5

|  |
| --- |
| **50 CM**  **TC**  **AĞRI VALİLİĞİ**  **PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI**  **2’NCİ JANDARMA KOMANDO TABUR KOMUTANLIĞI** |

AÇIK LACİVERT SARI PİRİNÇ ÇERÇEVE SARI PİRİNÇ RENGİNDE

3 CM KALINLIĞINDA

**TABLO-4**

16,5

**100 CM**

16,5

|  |
| --- |
| **50 CM**  **TC**  **AĞRI VALİLİĞİ**  **PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI**  **HİZMET DESTEK BİRLİK KOMUTANLIĞI** |

AÇIK LACİVERT SARI PİRİNÇ ÇERÇEVE SARI PİRİNÇ RENGİNDE

3 CM KALINLIĞINDA

**TABLO-5**

16,5

**100 CM**

16,5

|  |
| --- |
| **TC**  **50 CM**  **AĞRI VALİLİĞİ**  **PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI**  **HİZMET DESTEK BİRLİK KOMUTANLIĞI**  **BAKIM ONARIM TAKIM KOMUTANLIĞI** |

AÇIK LACİVERT SARI PİRİNÇ ÇERÇEVE SARI PİRİNÇ RENGİNDE

3 CM KALINLIĞINDA

**TABLO-6**

16,5

**603 CM**

16,5

|  |
| --- |
| **130 CM**  **TC**  **AĞRI VALİLİĞİ**  **PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI**  **BBMM / ASM BAŞTABİPLİĞİ** |

AÇIK LACİVERT SARI PİRİNÇ ÇERÇEVE SARI PİRİNÇ RENGİNDE

3 CM KALINLIĞINDA

**TABLO-7**

16,5

**100 CM**

16,5

|  |
| --- |
| **50 CM**  **TC**  **AĞRI VALİLİĞİ**  **PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI**  **ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ** |

AÇIK LACİVERT SARI PİRİNÇ ÇERÇEVE SARI PİRİNÇ RENGİNDE

3 CM KALINLIĞINDA

**TABLO-8**

16,5

**100 CM**

16,5

|  |
| --- |
| **50 CM**  **TC**  **AĞRI VALİLİĞİ**  **PATNOS 3’ÜNCÜ JANDARMA KOMANDO ALAY KOMUTANLIĞI**  **HİZMET DESTEK BİRLİK KOMUTANLIĞI**  **MUHAFIZ BÖLÜK KOMUTANLIĞI** |

AÇIK LACİVERT SARI PİRİNÇ ÇERÇEVE SARI PİRİNÇ RENGİNDE

3 CM KALINLIĞINDA

**2. YAPILACAK İŞLER :**

2.1. Tablo-2-3-4-5-6-7-8’de yer alan tabelaların 100 x 50 ebatlarında açık lacivert folyo değişimi yapılacaktır.

2.2. İçişleri Bakanlığı logosu takılacaktır. Söz konusu logo pirinç üzerine asit indirme olacaktır.

2.3. Tabelada yer alan Jandarma logosu değişimi yapılmayacaktır.

2.4. Tabelalarda yer alan tüm harfler sarı pirinç harf olarak eklenecektir.

2.5. Harflerin yüksekliği 4 cm. olarak yapılacaktır.

**3. PLAKA TAKILMASINDA YAPILACAK İŞLER:**

3.1. EK-D’de belirtilen plakalar garajlara takılmak için kullanılacaktır.

3.2. EK-D’de belirtilen plakalar 25x10 cm. ebatlarında olacaktır.

3.3. Plakalar pleksi üzerine folyo olacaktır.

**4. MALZEMELERİN TESLİMİ :**

4.1. Tabelaların ve plakaların tamamı otuz (30) takvim gününde teslim edilmiş olacaktır.

4.2. Teslimi yapılacak hizmet binası tabelaları ve plakalar (montaj vidaları ile birlikte) muayene işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Patnos 3’üncü Jandarma Komando Alay Komutanlığı teslim edilecektir.

**5. NUMUNE ALMA, DENETİM VE MUAYENE METODLARI :**

5.1. Numune alma, denetim ve muayene işlemleri yürürlükte olan “J.Gn.K.lığı Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi” dahilinde yapılacaktır.

5.2. Malzemelerin tamamı için göz muayenesi uygulanacaktır.

5.3. Tedarik edilecek tabelalar numune olarak kabul edilecek, ayrıca numune talep edilmeyecek ve tutulmayacaktır.

5.4. Alımı yapılacak tabelaların tamamı, bu belgede belirtilen teknik özellikler yönünden muayenesi yapılacaktır.

Canan KAPLAN SEZER

J.Bkm.Yzb.

Loj.Ş.Md.