**04-17137 PLAKA NUMARALI KAZICI YÜKLEYİCİ ARACININ BAKIM ONARIMI İŞİ İÇİN**

**TEDARİKTE ARANACAK HUSUSLAR**

1. Söz konusu araçların bakım onarımı işi Patnos 3’üncü J.Komd.A.K.lığı Bakım Onarım Tk.K.lığı imkan ve kabiliyetlerini aşması sebebiyle piyasadan onarımlarının yapılması gerekmektedir.

2. Ön rotlar pim değişimleri,ön kova pim değişimleri,ön kova hidrolik hortumları değişimleri,ön kova piston keçeleri değişimleri,teker bijonları değişimleri,eksoz onarımı,arka bom pim değişimleri,arka bom piston keçeleri değişimleri,arka bom hidrolik hortumları değişimleri,komple gresörlüklerin değişimleri,fren pedalı hidrolik kaçağı onarımı,koltuk değişimi,farların değişimi,aynaların değişimi,arka stopların değişimi,radyatör şişleme onarımı,komple su hortumları onarımı,makine alt bölüm komple yağ kaçakları onarımı ve sağ arka cam değişimi yapılacaktır.

3. Onarımda kullanılacak tüm malzeme ve yedek parçalar orijinal yedek parça olacaktır.

4. Yüklenici tarafından arıza onarımı için ana malzemede yenilenen parçaların yerinden çıkan eski arızalı parçalar Bkm.Onr.Tk.K.lığına teslim edilecektir.

5. Kararın tebliğini müteakiben 5 (beş) iş günü içerisinde yapılacak onarımlar tamamlanarak araçlar Bkm.Onr.Tk.K.lığı’na teslim edilecektir.

6. Yüklenici tarafından onarımı yapılan iş 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

7. Tedarik edilecek malzemeler araç yedek parça katalogunda belirtilen/gösterilen malzemeye uygun olacaktır.

8. Yedek parça katalogu veya bakım katalogunda varsa, ölçü, tolerans, kalite ve özellikler ile dayanıklılık, performans testleri ve çalışma şartlarını sağlayacaktır.

9. Parça kullanım yerine uygun olacak, kullanım yerinde ana malzeme ve diğer parçalarla uyum sağlayacak, fonksiyonunu tam olarak yerine getirecektir.

10. Kullanılacak parçalar yeni ve kullanılmamış olacak, parçaların hiçbir yerinde ezik, kırık, çapak, çatlak, çentik, boşluk, katmer, karıncalanma, pürüz, pas, kir, yüzey kaplama hatası ve boya kabarcığı kusurları ve imalat hatası bulunmayacaktır.

11. Tedarik edilecek malzemeler ihtiyaç listesinde belirtilen araç şasi ve motor numarasına göre montajı yapılacak araca uyumlu olacaktır.

12. Tedarik edilecek yedek parçalar üretici firmanın üretim bandında kullandığı orijinal yedek parçalar olacaktır.

13. Yapılacak İşlerin Tarifi;

04-17137 Plaka Numaralı Kazıcı Yükleyici Aracının Ön ve Arka Hidrolik Sistem

Onarımı

 (İMZALI ) (İMZALI)

Aziz ÇELİK Orhan AKAY

J.Bkm.Asb.Üçvş J.Bkm.Asb.Üçvş

Bkm.Onr.Tk.K .Vek. Mot.Arç.Ks.A.