Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Hotspot ve 5651 Ürünü Alımı Projesi

Teknik Şartnamesi

2018

1. GENEL
   1. İŞİN KONUSU
      1. 5651 uyumlu logların tutulması ve hotspot sistemi ürünü alımı işidir.
   2. İŞİN KAPSAMI
      1. Şartnamede bahsedilen ürün teslim edilecektir.
      2. Ürün ayarları yapıldıktan sonra kurumumuza gönderilerek uzaktan bağlantı sağlanarak kurulumu gerçekleştirilip devreye alınacaktır.
   3. İŞİN SÜRESİ
      1. Sipariş geçildiği günden itibaren 15 takvim günü içinde kurulum tamamlanacaktır.

ÜRÜNLER

* 1. HOTSPOT CİHAZI
     1. Cihaz Network Güvenlik Sistemi tarafından oluşturulan trafik loglarının 5651 sayılı yasaya uygun şekilde toplanması, saklanması ve nitelikli zaman damgası sunucusundan damgalanması işini yapacaktır.
     2. HotSpot kullanıcı kimlik bilgilerinin ve trafik loglarının 5651 sayılı yasaya uygun şekilde toplanacak, saklanacak ve nitelikli zaman damgası sunucusundan damgalanacaktır.
     3. TÜBİTAK KamuSM zaman damgası sunucuları üzerinden damga vurabilmelidir.
     4. Teklif edilen Log sisteminin en az 1 TB disk kapasitesi olmalıdır. Diskler Raid 1 konfigüre edilecektir.
     5. Teklif edilen sistem en az 4 GB belleğe sahip olacaktır.
     6. Log/HotSpot sistemi en az 300 log/saniye performansında log kaydı kabul edebilmelidir. Log/HotSpot çözümü birden çok aynı marka Güvenlik Sistemine ait log’ları tutabilmeli, KamuSm’den zaman damgası vurabilmeli ve HotSpot işlemi yapabilmelidir.
     7. Log/HotSpot Sistemi, 5651 sayılı kanunun uygulanmasına yönelik ‘Internet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’ kapsamında, Log kayıtlarının doğruluğunu ve bütünlüğünü kendi üzerinde, TİB tarafından bu maksatla geliştirilen ‘IP Log İmzalayıcı’ yazılımına gerek duymadan sağlamalı, Log kayıtlarının doğruluk ve bütünlüğünü teyid etmelidir.
     8. Log/HotSpot Sisteminin en az 1 yıl garantisi olmalıdır.
     9. Log/HotSpot Sisteminin 1 yıl süre ile Yazılım/Firmware güncellemelerini yapacak lisanslar sistemle birlikte verilmelidir, servis ve güncellemeler bu süre boyunca sağlanmalıdır.
     10. Günlük olarak log dosyalarını ait zaman damgası dosyalarını FTP sunucuya otomatik yükleyebilmelidir.
     11. Bu şartnamede önerilen Tümleşik Güvenlik Cihazları ile entegre olarak çalışmalıdır.
     12. 5651 sayılı Kanun’un gereklerini karşılamalıdır.
     13. İnternet erişim logları kaydedilmelidir.
     14. DHCP logları kaydedilmelidir.
     15. HotSpot kullanıcı kimlik bilgilerini kaydedilmelidir.
     16. Detaylı log kayıtlarını tutabilmelidir.
     17. Kayıtların değişmediğini ispatlamak için tutulan bilgiler bir zaman damgası sunucusu üzerinden imzalanmalıdır.
     18. TC Kimlik No Algoritma kontrolü yapabilmelidir.
     19. TC Kimlik bilgilerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kayıtlarından doğruyabilmelidir.
     20. Cep Telefonlarına OTP (Tek kullanımlık şifre) gönderebilmelidir. En az 10 farklı SMS sistemini destekleyecektir.
     21. HostSpot Kullanıcıları yönetici tarafından web arayüzünden de oluşturulabilmelidir.
     22. Hostspot kullanıcıları operatör desteği olmadan da güvenli bir şekilde sisteme eklenebilmelidir.