**Ağrı İli ve İlçelerinde Bulunan Bazı Sağlık Tesisleri İçin Yangın Söndürme Tüpü (Topu) Montaj Dahil Satın Alınması İşi Teknik Şartnamesi**

**1-TANIMLAR**

**Yüklenici:** Ağrı; ilinde ve ilçelerinde yer alan ve aşağıda isimleri belirtilmiş sağlık tesisleri için yine aşağıda tanımı yapılmış yangın söndürme toplarını temin edecek ve bunları fen ve sanat kurallarına göre monte edecek olan şahıs ve/veya şirket.

**Yangın Söndürme Tüpü:** 6 kg ABC kuru tozlu otomatik yangın söndürücü kuru tip, manometreli, kendinden basınçlı modüler sistemli, herhangi bir güç kaynağı gerektirmeyen, gövde sıvama metodu ile imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, TSE, CE, ISO vb. kalite belgesine haiz.

**2- MONTAJ:**

Yüklenici, yangın toplarının montajı için gerekli olan tüm malzemeleri ve ekipmanı kendi temin etmek suretiyle ilgili topları ücretsiz olarak monte edecektir.

Montaj için gerekli olan ulaşım, nakliye vb. tüm masraflar da yükleniciye ait olacaktır.

**3-YANGIN SÖNDÜRME TOPU KONULACAK BİNALAR VE YANGIN SÖNDÜRME TOPU ADETLERİ:**

**Diyadin İlçe Sağlık Müdürlüğü Jeneratör Odası:** 6 Adet

**Diyadin Devlet Hastanesi Jeneratör Odası:** 6 Adet

**Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü** **Jeneratör Odası**: 3 Adet

**Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği** **Jeneratör Odası:** 3 Adet

**Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi Jeneratör Odası:** 6 Adet

**Ağrı Halk Sağlığı Laboratuvarı** **Jeneratör Odası:** 3 Adet

**Ağrı Merkez 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)** **Jeneratör Odası:** 2 Adet

**Ağrı Merkez 4 No’lu ASM Jeneratör Odası:** 5 Adet

**Ağrı Merkez 6 No’lu ASM Jeneratör Odası:** 3 Adet

**Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi** **Jeneratör Odası:** 12 Adet

**Ağrı Devlet Hastanesi Jeneratör Odası:** 50 Adet

**Tutak Devlet Hastanesi Jeneratör Odası:** 3 Adet

**Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü** **Jeneratör Odası+Tutak ASM Jeneratör Odası:** 3 Adet

**Tutak Celal ADAN ASM Jeneratör Odası:** 3 Adet

**4- GENEL HUSUSLAR:**

**a)** Tüm yangın söndürücüler sıfır (yeni), daha önce kullanılmamış ve defosuz (imalat hatasız) olmalıdır.

**b)** Tüm söndürücülerin jeneratör odası içinde konumlandırılmaları uluslar arası standartlar ile fen ve sanat kurallara uygun şekilde yüklenici tarafından belirlenecektir. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşması muhtemel kazalardaki maddi ve manevi kayıplarda yüklenici sorumlu olacaktır.

**c)** Bu teknik şartnamede bahsedilmesi unutulmuş durumlarda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.

**d)** Yüklenici yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılmış tüm yönetmeliklerdeki ve işin gerektirdiği her türlü önlemi gerek iş mahallinde gerekse ulaşım esnasında almak zorundadır. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zararlardan idare sorumlu tutulamayacaktır.

**e)** İşin ifası esnasında ortaya çıkan her türlü masraf (nakliye vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm bu hususlara uyulmamasından kaynaklı maddi ve manevi kayıplardan yüklenici sorumlu olacaktır. **15.03.2019**